|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Город*** |  | | | | | | | | **Россия, 454010, Челябинск, ул. Енисейская, 12**  **телефон 8-351-750-71-50**  **e-mail: kep\_td@mail.ru**  **Документация и программное обеспечение размещены на сайте** [**www.kepchel.ru**](http://www.kepchel.ru) |
| ***Плательщик*** |  | | | | | | | |
| ***ИНН / КПП*** |  | | | | | | | |
| ***Получатель*** |  | | | | | | | |
| ***Почтовый адрес*** |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| ***телефон, факс*** |  | | | | | | | |
| ***Доставка*** | самовывоз | |  | Ж/Д | |  | АВИА |  |
| ***Перевозчик*** |  | | | | | | | |
| ***Пункт назначения*** | |  | | | | | | |
| ***Предполагаемая дата оплаты*** | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №** |  |  | | | | | **Дата готовности** | « |  | » |  | 20 г. |
| от « |  | » |  | 20 г. |
|  | | | | |  | | | | |

###### Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР

**исполнения АС, АФ** **(агрессивостойкие)** **степень защиты IP68**

|  |
| --- |
| ***Количество комплектов однотипных приборов шт.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 11 | - | 21 | - | 31 | - | 41 | - | 5 | - | 61 | - | 7 | - | 81 | - | Б | - | П | - | ПФ |

**исполнение**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **измеряемая жидкость** |  | **диапазон температуры, °С** |  | **материал трубопровода** |  |

***Модель расходомера:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АС-010** | «сэндвич», DN 10 |  | **АФ-065** | фланцевый, DN 65 |  |
| **АС-015** | «сэндвич», DN 15 |  | **АФ-080** | фланцевый, DN 80 |  |
| **АФ-020** | фланцевый, DN 20 |  | **АФ-100** | фланцевый, DN 100 |  |
| **АФ-025** | фланцевый, DN 25 |  | **АФ-150** | фланцевый, DN 150 |  |
| **АФ-032** | фланцевый, DN 32 |  | **АФ-200** | фланцевый, DN 200 |  |
| **АФ-040** | фланцевый, DN 40 |  | **АФ-300** | фланцевый, DN 300 |  |
| **АФ-050** | фланцевый, DN 50 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип защиты** | **-11** | IP68, t0 жидкости до 1500С | **Х** | **Импульсный выход** | **-71** | пассивный |  |
| **Давление** | **-21** | 2,5 МПа | **Х** | **-72** | активный |  |
| **Стандарт фланцев** | **-31** | ГОСТ 12820, нержав. сталь | **Х** | **Интерфейс (кабель 12 жил)\*** | **-81** | стандартная комплектация\*\* | **Х** |
| **Защитные кольца** | **-41** | нержавеющая сталь | **Х** | **Блок питания 220/ =24 В:** | **-Б1** | 30.24 |  |
| **Материал**  **электродов** | **-52** | титан |  | **-Б2** | отсутствует |  |
| **-53** | тантал |  | **Направление потока /погрешность** | **-П1** | однонаправленное / 0,35% |  |
| **Индикатор** | **-61** | отсутствует | **Х** | **-П2** | реверсивное / 0,35% |  |
|  | | | | **Выносной блок архивации данных** |  | ИВК-ТЭР\*\*\* |  |

*\* – для обеспечения защиты IP68 поставка кабеля поз.81 обязательна;*

*\*\* – токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления;*

*\*\*\* – поставляется по отдельной карте заказа*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **длина единого кабеля питания и интерфейса (12 жил)\*:** | **10м** | **20м** | **30м** | **40м** | **50м** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Присоединительная арматура:** | **углеродистая сталь, с консервацией** |  |
| **нержавеющая сталь** |  | **крепеж из нержавеющей стали** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DN**  **трубопровода** | **комплект №1 (ПФ1)**  **(фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)** | **комплект №2 (ПФ2)**  **(комплект №1+ прямолинейные участки, конфузоры)** | **комплект №3 (ПФ3)**  **(комплект №1 без имитатора)** |
|  |  |  |  |

***Примечания:***

|  |
| --- |
|  |

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лицо заполнившее карту** |  |  |  |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тел.** |  | **e-mail:** |  |