|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Город*** |  | **Россия, 454010, Челябинск, ул. Енисейская, 12****телефон 8-351-750-71-50****e-mail: kep\_td@mail.ru****Документация и программное обеспечение размещены на сайте** [**www.kepchel.ru**](http://www.kepchel.ru) |
| ***Плательщик*** |  |
| ***ИНН / КПП***  |  |
| ***Получатель*** |  |
| ***Почтовый адрес*** |  |
|  |  |
|  |  |
| ***телефон, факс*** |  |
| ***Доставка*** | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |
| ***Перевозчик*** |  |
| ***Пункт назначения*** |  |
| ***Предполагаемая дата оплаты*** |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №** |   |  | **Дата готовности** | « |  | » |  | 20 г. |
| от « |  | »  |  | 20 г. |
|  |  |

###### Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР

 **исполнения ОС, ОФ** **(общепромышленные) степень защиты IP67**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Количество комплектов однотипных приборов*** |  | ***шт.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *исполнение* | ОФ- | - | 1 | - | 21 | - | 31 | - | 41 | - | 5 | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | ПФ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **измеряемая жидкость** |  | **диапазон температуры, °С** |  | **материал трубопровода**  |  |

***Модель расходомера:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОС-010** | «сэндвич», DN 10 |  | **ОФ-065** | фланцевый, DN 65 |  |
| **ОС-015** | «сэндвич», DN 15 |  | **ОФ-080** | фланцевый, DN 80 |  |
| **ОФ-020** | фланцевый, DN 20 |  | **ОФ-100** | фланцевый, DN 100 |  |
| **ОФ-025** | фланцевый, DN 25 |  | **ОФ-150\*** | фланцевый, DN 150 |  |
| **ОФ-032** | фланцевый, DN 32 |  | **ОФ-200\*** | фланцевый, DN 200 |  |
| **ОФ-040** | фланцевый, DN 40 |  | **ОФ-300\*** | фланцевый, DN 300 |  |
| **ОФ-050** | фланцевый, DN 50 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Давление**  | **-11** | 2,5 МПа |  | **Поворот** **электронного блока:\*\*\*** | **-63** | на 1800 по часовой стрелке |  |
| **-12** | 4.0 МПа**\*\*** |  | **-64** | на 2700 по часовой стрелке |  |
| **Стандарт фланцев** | **-21** | ГОСТ 12820, нержав.сталь**\*** сталь\*. | **Х** | **Направление потока/ погрешность** | **-71** | однонаправленное /0,35% |  |
| **Защитные кольца** | **-31** | нержавеющая сталь | **Х** | **-72** | реверсивное/0,35% |  |
| **Материал электродов** | **-41** | нержавеющая сталь  | **Х** | **Интерфейс** | **-81** | стандартная. комплектация**.\*\*\*\*** |  |
| **Поворот** **индикатора: \*\*\*** | **-51** | без поворота |  | **-82** | станд. + RS 485 PROFIBUS |  |
| **-52** | на 900 по часовой стрелке |  | **-83** | станд. + ETHERNET |  |
| **Поворот****электронного блока:\*\*\*** | **-61** | без поворота |  | **-84** | станд. + HART |  |
| **-62** | на 900 по часовой стрелке |  | **Источник питания 220/=24** | **-91** | 30.24 |  |
|  | **-92** | не поставлять |  |

\* *- для расходомеров DN 150, DN200 и DN300 фланцы из стали Ст 20; \**\**– только для расходомеров от DN10 до DN150; \**\*\* *-кроме раздельного исполнения \**\*\*\**-токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления;* \*\*\*\*\* *- только для раздельного исполнения;*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение расходомера: единое** |  |  **раздельное** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **длина кабеля питания 2х1,5 мм2 (до 150м), м** |  |  **длина кабеля связи для токового, дискретных выходов, м** |  |
| **длина кабеля питания 2х2,5 мм2 (до 250м), м** |  |  **кабель связи измерителя с вычислителем, длина 10м\*\*\*\*\*** |  |
| **теплоизоляционный чехол для БЭ\*\*\*: с обогревающим кабелем шт.** |  |  **без обогревающего кабеля шт.** |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| ***Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт.***  |  |

 |
| **Присоединительная арматура:** |  **углеродистая сталь, с консервацией** |  |  |
|  **нержавеющая сталь** |  |  **крепеж из нержавеющей стали** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DN****трубопровода**  | **комплект №1 (ПФ1)****(фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)** | **комплект №2 (ПФ2)****(комплект №1 + прямолинейные участки, конфузоры)** |  **комплект №3 (ПФ3)****(комплект №1 без имитатора)** |
|  |  |  |  |

***Примечания:***

|  |
| --- |
|  |

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лицо заполнившее карту** |  |  |  |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тел.** |  | **e-mail:** |  |